Додаток 1  
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення управителями об’єктів обстеження та оцінки ступеня  
безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з  
інвалідністю

Загальна інформація про об’єкт

1. Дата проведення обстеження
2. Адреса розташування об’єкта
3. Форма власності
4. Найменування послуги
5. Особа, яка проводила обстеження
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)

3.08.2023 року

м. Київ вул. С.Петлюри,2/4

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно діагностичний центр» Шевченківського району міста Києва

Завідувач Господарства

Назаренко С.М.

0442880088

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерії безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю** | **Відповідність критеріям (так або ні)** | **Примітки** |

1. Шляхи руху до будівлі:
2. місця для безоплатного паркування транспортних засобів. Ні
3. якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди
4. таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але Ні
5. не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності
6. ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, так
7. хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра
8. ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше Так
9. 1,8 метра
10. покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без так
11. вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)
12. у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до так
13. будівлі сходів вони продубльовані пандусом
14. нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр ні
15. довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями,

поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра,  
завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3  
метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні  
пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які  
встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

1. всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, так  
   за шириною сходинки і висотою підйому сходинок
2. систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та так  
   безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності,  
   передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд

(включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої  
сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

1. міжнародним символом доступності позначено  
   шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю
2. Вхідна група:
3. вхідна група до об’єкта облаштована доступними (візуально так  
   та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка,  
   інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи;

інша довідкова інформація тощо

1. у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони так  
   продубльовані пандусом
2. нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр ні  
   довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків  
   усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями,  
   поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра.

завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3  
метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні  
пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які  
встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

1. всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, так  
   за шириною сходинки і висотою підйому сходинок
2. двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для ні  
   фіксації дверних полотен в положенні ‘‘зачинено” і "відчинено”
3. за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них так  
   нанесено відповідне контрастне маркування кольором
4. дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних так  
   отворів становить не менш як 0,9 метра
5. за наявності порогів висота кожного елемента порога не так  
   перевищує 0,02 метра
6. кути порогів заокруглені ні
7. на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та так  
   перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина  
   маркування горизонтальної площини ребра - 0.05-0,1 метра.

вертикальної - 0,03-0,05 метра)

1. розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять так  
   не менше 1,5 х 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати  
   кріслу колісному)
2. майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні так

частково

пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних  
 опадів

1. відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за Так  
   0,015 м х 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких  
   не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на  
   вході
2. у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить  
   не менше 1 метра
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається  
   послуга, допоміжні приміщення:
4. у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів Ні  
   вони продубльовані пандусом
5. нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр Ні  
   довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків  
   усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями,  
   поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0.9 метра.

завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3  
метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні  
пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які  
встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

1. всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, Так  
   за шириною сходинки і висотою підйому сходинок
2. двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для Ні  
   фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”
3. за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них Так  
   нанесено відповідне контрастне маркування кольором
4. дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних Ні  
   отворів становить не менш як 0.9 метра
5. за наявності порогів висота кожного елемента порога не Так  
   перевищує 0,02 метра
6. кути порогів заокруглені Ні
7. на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та Так

перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина  
маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра.

вертикальної - 0.03-0.05 метра)

1. шляхи руху оснащені засобами орієнтування та так

інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи   
доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів  
обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та  
для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні  
термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка,  
пристрої для забезпечення текстового або відеозв'язку,  
перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними  
персональними приладами підсилення звуку), що відповідають  
вимогам державних стандартів

1. у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та так  
   такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції,  
   бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю

немає

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або | ні | Ліфтів |
| допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання |  | немає |
| 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується | ні | Ліфтів |
| звуковим сигналом |  | немає |
| 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в | Ні | Ліфтів |
| рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра) |  | немає |
| 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані | Ні | Ліфтів |
| збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів |  | немає |
| 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані | ні | Ліфтів |
| у тактильному вигляді та шрифтом Брайля |  | немає |
| 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера | Ні | Ліфтів |
| поверху |  | немає |
| 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху | так | Ліфтів немає |
| 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра | так | Ліфтів немає |
| 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота | так | Ліфтів |
| розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки |  | немає |
| 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю | так |  |
| 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра) | ні |  |
| 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху | ні |  |
| 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги | ні |  |
| 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю  26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю | так |  |
| 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю | так |  |
| 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним | так |  |

знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

1. за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі так

встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації  
(орієнтуванню) на об'єкті

1. відповідна схема виконана в доступних так

(візуально/тактильно) форматах

1. у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних так

приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне  
освітлення відповідає вимогам санітарних норм

1. у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних так

приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає  
предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над  
поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)

1. ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на Ні  
   шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра  
   під час руху в одному напрямку
2. ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на так  
   шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра  
   зустрічного руху
3. ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не так  
   менш як 1,2 метра
4. висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також  
   пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна  
   становити не більше 0,9 метра
5. шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю. ні  
   насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають  
   порушення зору та слуху
6. інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна так  
   для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на  
   кріслах колісних, мають порушення зору та слуху
7. пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані ні  
   для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед  
   особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають

порушення зору та слуху

1. Безбар’єрність послуг для осіб з інвалідністю:
2. веб-сайти організації, що розміщена в об’єкті, є доступними  
   для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового  
   апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з  
   різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ІS0/IЕС  
   40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності  
   веб-контенту WЗС( WCAG) 2.0” не нижче рівня АА
3. у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або ні  
   укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову  
   з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання  
   відповідного перекладу через мобільні додатки

Не в усіх

Серед працюючих кількість осіб

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно- діагностичний центр» Шевченківського району міста Києва** | **Усього осіб 3 інвалідні стю** | **3 них** | | | |
| **пересува ються на кріслах колісних** | **3 пору шенн ям зору** | **3 порушенн ям слуху** | **мають інші порушення** |
| Усього 4 4  з них жінки 4 4 | | | | | | |

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Усього осіб 3 інвалідні стю** | **3 них** | | | |
| **пересува ються на кріслах колісних** | **3 пору шенн ям зору** | **3 порушенн ям слуху** | **мають інші порушення** |

Усього

з них жінки

\*Підсумки: Обстеженням встановлено можливість доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та нежитлових приміщень в який здійснює свою діяльність КНП «КДЦ» Шевченківського району міста Києва. **Об’єкт має часткову безбар’єрність.**

\* Зазначається:

**об’єкт є безбар’єрним.** Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об’єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об’єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;

**об’єкт має часткову безбар’єрність** Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об’єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об’єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів;.

**об’єкт є бар'єрним** Всі інші об’єкти, крім тих. що належать до першого та другого рівня.

Управитель об’єкта:

Директор КНП «КДЦ»

Завідувач господарства

Наталія БЕРІКАШВІЛІ

03.08.2023

Сергій НАЗАРЕНКО