Додаток 1 до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ

**про проведення управителями об’єктів обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для**

осіб з інвалідністю

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна інформація про об’єкт  Об’єкт: Укриття - Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №544 | | | |
| 1. | **Дата проведення обстеження:** 19.08.2024 |  |  |
| 2. | **Адреса розташування об’єкта:** вул.Академіка Ромоданова, 16-а | |  |
| 3. | Форма власності: комунальна |  |  |
| 4. | Найменування послуги: освітня |  |  |
| 5. | **Особа, яка проводила обстеження:** Стьожка Маргарита Миколаївна | |  |
| 6. | Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)  095 110-56-56$ dnz544\_shevruo@ukr.net | |  |
| **Критерії безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю** | | **Відповідність критеріям (так або ні)** | **Примітки** |
| 1. | Шляхи руху до будівлі: |  |  |
|  | 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів  від входу до будівлі або споруди | ні |  |
|  | 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу  доступності | ні |  |
|  | 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не  менше 0,9 метра | так |  |
|  | 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить  не менше 1,8 метра | так |  |
|  | 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або  крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями) | ні |  |
|  | 6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані  пандусом | ні |  |
|  | 7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів  підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3  метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано | ні |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | піднімальні пристрої, що відповідають вимогам  державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання |  |
|  | 8) всі сходи в межах одного маршу однакові за  формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок | так |
|  | 9) систему засобів орієнтації, інформаційної  підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об’єктів та перешкод) | ні |
|  | 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з  інвалідністю | ні |
| 2. | Вхідна група: |  |
|  | 1) вхідна група до об’єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними  покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо | ні |
|  | 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди  сходів вони продубльовані пандусом | ні |
|  | 3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів  підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано  піднімальні пристрої, що відповідають вимогам  державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | ні |
|  | 4) всі сходи в межах одного маршу однакові за  формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок | так |
|  | 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в  положенні “зачинено” і “відчинено” |  |
|  | 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне  маркування кольором |  |
|  | 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот,  ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра | так |
|  | 8) за наявності порогів висота кожного елемента  порога не перевищує 0,02 метра |  |
|  | 9) кути порогів заокруглені | ні |
|  | 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне  маркування кольором (ширина маркування | ні |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра,  вертикальної - 0,03-0,05 метра) |  |
|  | 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 х 1,5 метра (або такі, що  дають змогу маневрувати кріслу колісному) | ні |
|  | 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю  захищені від атмосферних опадів | ні |
|  | 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м х 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем  підлоги) та перепади висоти підлоги на вході |  |
|  | 14) у разі наявності турнікета його ширина у  просвіті становить не менше 1 метра | ні |
| 3. | Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де  надається послуга, допоміжні приміщення: | ні |
|  | 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з  інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом | ні |
|  | 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів  підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано  піднімальні пристрої, що відповідають вимогам  державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | ні |
|  | 3) всі сходи в межах одного маршу однакові за  формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок | так |
|  | 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в  положенні “зачинено” і “відчинено” |  |
|  | 5) за наявності прозорих дверних (фасадних)  конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором |  |
|  | 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9  метра | так |
|  | 7) за наявності порогів висота кожного елемента  порога не перевищує 0,02 метра |  |
|  | 8) кути порогів заокруглені | ні |
|  | 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-  0,05 метра) | ні |
|  | 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором  сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих | ні |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| елементів конструкцій, інших об’єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні  термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв’язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів |  |  |
| 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги  тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю | так |  |
| 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором,  підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам  державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | ні |  |
| 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта  супроводжується звуковим сигналом | ні |  |
| 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху  (допускається відхилення не більш як 0,02 метра) | ні |  |
| 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у  контрастному співвідношенні кольорів | ні |  |
| 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта,  продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля | ні |  |
| 17) ліфт обладнано функцією голосового  повідомлення номера поверху | ні |  |
| 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із  номером поверху | ні |  |
| 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра | ні |  |
| 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни  і поверхової площадки | ні |  |
| 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні  приміщення розраховані на осіб з інвалідністю | ні |  |
| 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5  метра) | ні |  |
| 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями  зору та слуху | ні |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 24) привод сигналізації розташовано в межах між  0,8-1,1 метра над рівнем підлоги | ні |
| 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком  доступності для зручності осіб з інвалідністю | ні |
| 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком  доступності для зручності осіб з інвалідністю | ні |
| 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для  зручності осіб з інвалідністю | ні |
| 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для  зручності осіб з інвалідністю | ні |
| 29) за визначеної потреби на вході/виході до/з  будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об’єкті | ні |
| 30) відповідна схема виконана в доступних  (візуально/тактильно) форматах | ні |
| 31) у приміщенні, де надаються послуги,  допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з  інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм | ні |
| 32) у приміщенні, де надаються послуги,  допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) | ні |
| 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному  напрямку | ні |
| 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях,  галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху | ні |
| 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і  меблями не менш як 1,2 метра | так |
| 36) висота об’єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали  тощо) повинна становити не більше 0,9 метра | ні |
| 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з  інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху | ні |
| 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб,  які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху | ні |
| 39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з  інвалідністю, насамперед особами, які | ні |

пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

1. Безбар’єрність послуг для осіб з інвалідністю:
   1. веб-сайти організації, що розміщена в об’єкті, є ні доступними для користувачів з порушеннями зору,

слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА

* 1. у штаті є (залучається) перекладач на жестову ні мову або укладено угоду про надання послуг з

перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

Серед працюючих кількість осіб

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Усього осіб з інвалідністю** | **З них** | | | |
| **пересуваються на кріслах колісних** | **з порушенням зору** | **з порушенням слуху** | **мають інші порушення** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них чоловіки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них жінки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Усього осіб з інвалідністю** | **З них** | | | |
| **пересуваються на кріслах колісних** | **з порушенням зору** | **з порушенням слуху** | **мають інші порушення** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них чоловіки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них жінки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Підсумки **: об’єкт є бар’єрним**\*

\*обов’язково для заповнення, зазначається:

**об’єкт є безбар’єрним**: людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об’єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об’єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90


сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;

**об’єкт має часткову безбар’єрність**: людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об’єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об’єкт має вхідну групу в рівень з

підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим),

щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів;

**об’єкт є бар’єрним**: всі інші об’єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.



Управитель об’єкта Маргарита СТЬОЖКА

«19» серпня2024 р.