Виробничий структурний підрозділ «Київська дирекція» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» (ВСП «Київська дирекція» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 40075815), юридична адреса: 03150, м. Киів, вул. Єжи Ґедройця. буд. 5, поштова адреса: 22100 м. Козятин, вул. Захисників України, 56, фактична адреса 03126, м. Київ, вул. Володимира Качали (раніше - Качалова), 5, (043)4253282, email: shevchuk\_n\_p\_bmeskd@sw.uz.gov.ua, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Дозвіл отримується через закінчення терміну дії попереднього дозволу з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основний вид діяльності підприємства – будівництво житлових і нежитлових будівель. Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», діяльність підприємства оцінці впливу на довкілля не підлягає. На підприємстві наявні виробництва: 130326 - зварювання металів, 210620 - машинобудування (механічна обробка металу), 210415 зберігання неорганічних хімічних продуктів, 410108 - інші види промислового використання фарб, 210617 інше. Джерелами утворення забруднюючих речовин є зварювальні автоматіви СТШ 400 СГД (потужністю 21 кВт, 3 од.), СТШ 315 СГД (17,5 кВт, 2 од.), верстати СМЖ- 357 потужністю (12,7/16,6 кВт, 2 од.), СМЖ-322 (3, 5 кВт, 1 од.), бункер цементу (10 м3), бункер відсіву щебню (13 м3), бункер піску (7 м3), зварювальний апарат СТШ 400 СГД (21 кВт, 3 од.), зварювальний апарат СТШ 250 (16,3 кВт, 1 од.), маневрування навантажувачів, відкритий склад зберігання щебню та піску (площа 400 та 1400 м2 відповідно), пост розвантаження цементу (18000 т/рік), бункери-накопичувачі цементу №1-6 (3000 т/рік кожен), бетонозмішувач СБ-138Б (37 кВт), пилорама ЦП-7-40 (7,5 кВт), верстат фугувальний та верстат серійно-горизонтальний ЦП-7-40 (15 кВт), заміна/долив компресорного масла (480 л/рік), 4 бокси зберігання автотранспорту (транспортні засоби: HYUNDAI HL630L, МАЗ-5549, Р-4045, ДЗ 109-Б), переливання лаків і фарби (ПФ-115, 1 т/рік), Різак Донмет-142П(9/9) (0,1 м пог/хв), маневрування автотранспорту. На підприємстві наявно 39 організованих, 9 неорганізованих і 1 пересувне джерело викиду.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини (г/с; т/рік): залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,004856; 0,034690, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) – 0,004398; 0,003158, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,0412852; 0,006392, оксид вуглецю – 0,088656; 0,008828, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (мікрочастинки та волокна) – 2,425088; 2,007981, ксилол – 0,019; 0,000205, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,000056; 0,000128, сольвент - 0,060000; 0,000648, спирт етиловий - 0,0049; 0,000053, спирт бутиловий - 0,00113; 0,000012, масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове та ін.) – 0,026390; 0,001140, 2-Етоксіетанол - 0,00038; 0,000004, ацетон - 0,104; 0,001123, бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) - 0,008; 0,000086, толуол - 0,016; 0,000173.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, тому заходи щодо їх впровадження не потрібні. Викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби, природоохоронні заходи щодо скорочення викидів дотримано. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.