ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
Повне найменування суб’єкта господарювання - Київське квартирно-експлуатаційне управління; скорочене найменування суб’єкта господарювання – ККЕУ. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 22991617. Місцезнаходження суб’єкта господарювання - м. Київ, пр-т. Повітряних сил, 30, контактний номер телефону - 	+380442428199, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання - exkkeu@ukr.net. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика - згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1257 від 03.10.2025 Про затвердження Порядку тимчасового обмеження доступу до інформації щодо підприємств, установ та організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, фактична адреса об’єктів/промислових майданчиків не вказується. Мета отримання дозволу на викиди – отримання дозволу на викиди для діючого об’єкта, у зв’язку зі зміною параметрів стаціонарних джерел, їх кількості, кількісного та якісного складу забруднюючих речовин з урахуванням змін, що сталися на об’єкті. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля – відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність ККЕУ не підлягає оцінці впливу на довкілля. Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ККЕУ є державною установою, що здійснює квартирно-експлуатаційне забезпечення військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, дислокованих у межах її відповідальності.
Джерелами викидів на промисловому майданчику Військове містечко №27 є газові котли (5 одиниць, одночасно працює 4) та газова свіча. Всього на об’єкті/промисловому майданчику діє 3 джерела викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 6 забруднюючих речовин, валовий викид становить – 869,74760156 т/рік. Відомості щодо видів та обсягів викидів: Ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть 0,00000156 т/рік, Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту 1,938 т/рік, Азоту(1) оксид [N2O] 0,0016 т/рік, Оксид вуглецю 0,22 т/рік, Вуглецю діоксид 867,428 т/рік, Метан – 0,16 т/рік. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – не встановлюються для об’єкту 2 групи.
Джерелами викидів на промисловому майданчику Військове містечко №54 газові котли (3 одиниці, одночасно працює 1). Всього на об’єкті/промисловому майданчику діє 1 джерело викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 6 забруднюючих речовин, валовий викид становить – 39,4289788708т/рік. Відомості щодо видів та обсягів викидів: Ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть 0,0000000708 т/рік, Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту 0,092 т/рік, Азоту(1) оксид [N2O] 0,0000708 т/рік, Оксид вуглецю 0,0102 т/рік, Вуглецю діоксид 39,326 т/рік, Метан – 0,000708 т/рік. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – не встановлюються для об’єкту 3 групи.
Джерелами викидів на промисловому майданчику Військове містечко №89 є газові котли (3 одиниці) та газова свіча. Всього на об’єкті/промисловому майданчику діє 4 джерела викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 6 забруднюючих речовин, валовий викид становить – 280,9375005 т/рік. Відомості щодо видів та обсягів викидів: Ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть 0,0000005 т/рік, Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту 0,651 т/рік, Азоту(1) оксид [N2O] 0,0005 т/рік, Оксид вуглецю 0,071 т/рік, Вуглецю діоксид 280,067 т/рік, Метан – 0,149 т/рік. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – не встановлюються для об’єкту 3 групи.
Джерелами викидів на промисловому майданчику Військове містечко №161 є газові котли (3 одиниці) та 7 газових свічей. Всього на об’єкті/промисловому майданчику діє 8 джерел викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 6 забруднюючих речовин, валовий викид становить – 1658,3637027 т/рік. Відомості щодо видів та обсягів викидів: Ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть 0,0000027 т/рік, Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту 3,735 т/рік, Азоту(1) оксид [N2O] 0,0027 т/рік, Оксид вуглецю 0,423 т/рік, Вуглецю діоксид 1653,168 т/рік, Метан 1,035 т/рік. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – не встановлюються для об’єкту 2 групи.
Джерелами викидів на промисловому майданчику Військове містечко №209 є газові котли (2 одиниці) та 2 газові свічі. Всього на об’єкті/промисловому майданчику діє 4 джерела викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 6 забруднюючих речовин, валовий викид становить – 1492,022602 т/рік. Відомості щодо видів та обсягів викидів: Ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть 0,000002 т/рік, Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту 3,2 т/рік, Азоту(1) оксид [N2O] 0,0026 т/рік, Оксид вуглецю 0,38 т/рік, Вуглецю діоксид 1488,126 т/рік, Метан 0,314 т/рік. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – не встановлюються для об’єкту 2 групи.
Джерелами викидів на промисловому майданчику Військове містечко №233 є твердопаливні котли (6 одиниць, з них 3 резервні) та склад вугілля. Всього на об’єкті/промисловому майданчику діє 2 джерела викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 14 забруднюючих речовин, валовий викид становить – 1334,04209 т/рік. Відомості щодо видів та обсягів викидів: Арсен та його сполуки у перерахунку на арсен 0,0012 т/рік, Мідь та її сполуки у перерахунку на мідь 0,0018 т/рік, Нікель та його сполуки у перерахунку на нікель 0,0015 т/рік, Ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть 0,00009 т/рік, Свинець та його сполуки у перерахунку на свинець 0,0012 т/рік, Хром та його сполуки у перерахунку на триоксид хрому 0,0027 т/рік, Цинк та його сполуки у перерахунку на цинк 0,0024 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 11,6252 т/рік, Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту 1,92 т/рік, Азоту(1) оксид [N2O] 0,018 т/рік, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 18,231 т/рік, Оксид вуглецю 0,144 т/рік, Вуглецю діоксид 1302,081 т/рік, Метан 0,012 т/рік Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – не встановлюються для об’єкту 2 групи.
Джерелами викидів на промисловому майданчику Військове містечко №247 є твердопаливні котли (2 одиниці) та склад вугілля. Всього на об’єкті/промисловому майданчику діє 2 джерела викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 14 забруднюючих речовин, валовий викид становить – 228,322577 т/рік. Відомості щодо видів та обсягів викидів: Арсен та його сполуки у перерахунку на арсен 0,00018 т/рік, Мідь та її сполуки у перерахунку на мідь 0,0003 т/рік, Нікель та його сполуки у перерахунку на нікель 0,0003 т/рік, Ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть 0,000017 т/рік, Свинець та його сполуки у перерахунку на свинець 0,00018 т/рік, Хром та його сполуки у перерахунку на триоксид хрому 0,0005 т/рік, Цинк та його сполуки у перерахунку на цинк 0,0004 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 1,9987 т/рік, Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту 0,333 т/рік, Азоту(1) оксид [N2O] 0,003 т/рік, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 3,12 т/рік, Оксид вуглецю 0,025 т/рік, Вуглецю діоксид 222,842 т/рік, Метан – 0,002 т/рік Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – не встановлюються для об’єкту 2 групи.
Джерелами викидів на промисловому майданчику Військове містечко №299 є газові котли (6 одиниць) та газова свіча (4 одиниці). Всього на об’єкті/промисловому майданчику діє 10 джерел викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 6 забруднюючих речовин, валовий викид становить – 234,57060042 т/рік. Відомості щодо видів та обсягів викидів: Ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть 0,00000042 т/рік, Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту 0,54 т/рік, Азоту(1) оксид [N2O] 0,0006 т/рік, Оксид вуглецю 0,06 т/рік, Вуглецю діоксид 233,388 т/рік, Метан – 0,582 т/рік. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – не встановлюються для об’єкту 3 групи.
Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству – викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічні нормативи. Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації до: Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел: 0443666410, пошта: ecology@kyivcity.gov.ua.
