### Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий будинок “АВАНПОСТ-ПРИМ” (ТОВ “ВБ “АВАНПОСТ-ПРИМ”). Код за ЄДРПОУ: 20075425. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Дениса Монастирського, буд. 3, корп. 3, тел. +38(044) 251-27-68, e-mail:[avanpostprim@ukr.net](http://). Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Дениса Монастирського, буд. 3, корп. 3. Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта ІІ групи. Відомості про наявність висновку з ОВД: Згідно ст. 3 ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”, підприємство не підлягає оцінці впливу на довкілля. Загальний опис об’єкта: Спеціалізація підприємства: Виробництво друкарської та поліграфічної продукції. Джерелами викидів є наступне обладнання: Друкарський цех №1 (2 поверх): друкарські машини: KBA Performa-модель 74-5, POLLY Performer-модель 566, POLLY Performer-модель 466, POLLY модель-266АН, цех виводу друкарських форм: система прямого експонування з комп'ютера на друковану форму (Ctp): Heidelberg модель Topsetter 2350 (дж.1); Цех KOMORI: друкарська машина: KOMORI-модель Lithrone LS540 (дж.2), агрегат холодильного обладнання (дж.3), екстрактор порошку GRAFIX 4101 V (дж.4); Цех УФ Лак: друкарська машина: ADAST-модель Dominant 715 (дж.5), УФ конвеєр UVITERM-модель OL770 ASNV (дж.6); Після-друкарський цех: Машина безшвейного скріплення (BINDER) Horizon модель BQ-460 (дж.7,8). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): оксид вуглецю-0,022; кислота оцтова-0,012; суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом-0,062; вуглеводні С12-С19-2,089; спирт: ізопропіловий-4,0684, ізотридециловий-0,1,  бензиловий-0,0171; сольвент нафта-0,1539; ацетон-0,0684; етилацетат-0,0342; фреони 1,1,1,2-Тетрафторетан-0,004; трипропіленгліколь діакрилат-0,18; бисфенон А епоксидний діакрилат-0,278; дифенілкетон (бензофенон)-0,025; бензойл ізопропанол-0,013; пропіленгліколь триакрилат-0,005; озон-0,00000053. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються, для об’єкту ІІ групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

З приводу зауважень та пропозицій звертатись до департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради, за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. 366-64-10, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації.