# ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІРРА ГРУП» (ТОВ «МІРРА ГРУП»)

Код за ЄДРПОУ: 39517136.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 03045, м. Київ, Острів Водників, Ремонтна база флоту Пат «Кссрз», +38(099) 986-00-02, groupmirra@gmail.com.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 03045, м. Київ, Острів Водників, Ремонтна база флоту Пат «Кссрз».

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Відомості про наявність висновку з ОВД: згідно ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 13.05.2022 р., вид діяльності підприємства не підпадає під категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта:

Спеціалізація підприємства: виготовлення виробів із бетону. Джерелами викидів є:

склад зберігання щебеню (дж.1), місце засипки матеріалів в бетонозмішувальну машину FIORI DBX-50 (дж.2), загрузочний бункер щебеню та піску бетонозмішувальної установки МБЗУ-20 (дж.3), силос бетонозмішувальної установки МБЗУ-20 (дж.4), місце змазування форм (дж.5), котел опалювальний (дж.6), пили циркулярні (дж.7), пост зварювання та різки металу (дж.8), піч опалення «Булер’ян» (дж.9), дизельний генератор AKSA AAP 12000 PB (дж.10), склад зберігання щебеню (дж.11), склад зберігання піску (дж.12), піч опалення «Мрія» (дж.13), вихлопна труба бетонозмішувальної машини FIORI DBX-50 (дж.13).

Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,835756 т/р, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,072163 т/р, оксид вуглецю - 0,235628 т/р, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки - 0,002395 т/р, азоту (1) оксид [N2O] - 0,001056 т/р, вуглецю діоксид - 19,919858 т/р, метан - 0,001294 т/р, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,016743 т/р, заліза оксид (у перерахунку на залізо) - 0,000748 т/р, марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю) - 0,00005 т/р, хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,000002 т/р, гас - 1 т/р.

Сумарні валові викиди становлять – 22,085693 т/рік. Підприємство відноситься до ІІІ групи за ступенем впливу на стан забруднення атмосферного повітря.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються, для об’єкту ІІІ групи.

Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів, а також згідно з розрахунком розсіювання приземного шару атмосфери, викиди не перевищують 0,55 долей ГДК.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. (044) 366-64-10 (-11), e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації. повідомлення про намір.