**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", код 40538421) повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»).

Юридична адреса: 01001, м. Київ, Печерський р-н, пл. Івана Франка, буд. 5, тел.: (044) 207-61-00, е-mail:info@kte.kmda.gov.ua; адреса об’єкта: 02660, м. Київ, Дарницький р-н, вул. Колекторна, буд. 44, тел. (044) 564-59-83.

Мета - отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для існуючого об’єкта у зв’язку з необхідністю подовження терміну завершення реалізації проекту із технічного переоснащення «СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в частині системи очищення димових газів, яка виникла внаслідок введення військового стану в Україні.

По ступеню впливу на довкілля, об’єкт відноситься до першої групи. Згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підприємством розроблено Звіт з оцінки впливу на довкілля планової діяльності за проектом «Технічне переоснащення СП «ЗАВОД ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи очищення димових газів», та отримано висновок від 02.04.2020 № 7-03/12-20191164781/1 по справі за реєстраційним номером 20191164781.

Основна діяльність СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» - термічне знешкодження побутових відходів у котлоагрегатах ЧКД «Дукла», які розташовані у котельному цеху та є основними джерелами утворення викидів в атмосферне повітря. Потужність по спалюванню побутових відходів становить 280 тис.т/рік. Для забезпечення сталого технологічного процесу на підприємстві є допоміжні виробництва: ремонтно-механічна дільниця, слюсарна майстерня, лабораторія, дизель-генератор аварійного електроживлення та стоянка автотранспорту. Підприємство відноситься до першої групи об’єктів за складом документів.

На підприємстві налічується 17 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з них 6 – організовані (у т.ч 2 - оснащені пилогазоочисними установками); 11 - неорганізовані.

В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря потрапляють 42 забруднюючі речовини. Обсяг викидів забруднюючих речовин по підприємству в цілому (без урахування пересувних джерел та вуглецю діоксиду) становить 87,32312446 г/с, 1953,16369711 т/рік. Найбільший вклад у викиди, за якими доцільно проводити розрахунок розсіювання, мають наступні речовини: пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу І, у перерахунку на хлористий водень – 3,0693061 г/с, 644,000237 т/рік; діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки - 6,64518 г/с, 448,000565 т/рік; оксид вуглецю - 37,853632 г/с, 196,295615 т/рік; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 27,91567 г/с, 505,182488 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом - 4,97705 г/с, 84,01539 т/рік; свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) – 0,12938 г/с, 6,440 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,179006 г/с, 5,038976 т/рік; олово та його сполуки (у перерахунку на олово) - 0,31686 г/с, 9,07844 т/рік; ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 0,02055 г/с, 0,6440017 т/рік; хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,010194 г/с, 0,224219 т/рік; фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) - 0,05876 г/с, 1,504685 т/рік. Крім того, викид вуглецю діоксиду - 238949,691 т/рік.

За результатами розрахунку розсіювання перевищень встановлених ГДК на межі санітарно-захисної зони та у зоні впливу підприємства по жодному інгредієнту не виявлено.

З метою досягнення обсягів викидів забруднюючих речовин рівня європейських нормативів відповідно Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/75/ЄС, на підприємстві втілюються заходи щодо скорочення викидів та впровадження найкращих існуючих технологій, задля чого розроблено робочий проект «Технічне переоснащення СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи очищення димових газів», який знаходиться в стадії реалізації. Термін завершення виконання заходу (за планом) – до 31.12.2024 р.

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідають вимогам Наказів Мінприроди України №309 від 27.06.2006 р та №177 від 10.05.2002 р.

Зауваження та пропозиції, щодо намірів, надавати до Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) протягом 30 календарних днів з дати опублікування повідомлення, за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. (044) 366-64-10 (-11), e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.