ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» (скорочене найменування: ПРАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА»; код ЄДРПОУ 05761850; юридична та поштова адреса: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Індустріальний р-н, вул. Киснева, буд. 1); контактний номер телефону: +38 056 795 15 01; електронна пошта: oders@linde-gas.com), повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для проммайданчику Київської філії ПРАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» за адресою: 04209, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Лебединська, буд. 3-Б.

Київська філія ПРАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» має діючий дозвіл на викиди № 8038000000-10265 від 06.07.2018 (термін дії – необмежений). Дозвіл на викиди отримується повторно з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме – отримати право експлуатувати обладнання допоміжного виробництва, призначеного для забезпечення безперебійної роботи електричного обладнання при аварійних чи планових відключеннях електропостачання (дизельний генератор Cat DE65GC), з якого в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини.

Експлуатація дизельного генератору не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел складе 383,5106114 т/рік (160,132669 г/с), у тому числі: амонію хлорид 0,0018 т/рік (0,020871 г/с), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом 0,000741 т/рік (0,000257 г/с), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту 0,030014 т/рік (0,010422 г/с), азоту (1) оксид (N2O) 0,00019 т/рік (0,000066 г/с), аміак 0,000076 т/рік (0,00006 г/с), діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,029652 т/рік (0,010296 г/с), сульфатна кислота (Н2SO4) [сірчана кислота] 0,0005082 т/рік (0,000383 г/с), оксид вуглецю 0,100596 т/рік (0,034930 г/с), вуглецю діоксид 383,330268 т/рік (160,049304 г/с), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,015797 т/рік (0,005485 г/с), вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,0000001 т/рік (0,000003 г/с), спирт метиловий 0,00002 т/рік (0,00025 г/с), фенол 0,0000007 т/рік (0,000008 г/с), формальдегід 0,0000004 т/рік (0,000005 г/с), метан 0,000948 т/рік (0,000329 г/с).

На проммайданчику немає виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування. Заходи щодо скорочення обсягів викидів не плануються – викиди від обладнання не перевищують нормативних граничнодопустимих викидів, перевищення гігієнічних нормативів повітря населених місць на межі житлової забудови відсутні. Встановлені нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів з моменту опублікування даного оголошення до УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел.: +38 044 366-64-10, +38 044 366-64-11; електронна пошта: ecology@kyivcity.gov.ua.