### Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю “АТБ-МАРКЕТ” (ТОВ “АТБ-МАРКЕТ”). Код ЄДРПОУ: 30487219. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, 40, тел. (056)7707943, E-mail: BeletskayaT@atbmarket.com. Місцезнаходження об’єктів/промислових майданчиків:

-м. Київ, Оболонський р-н, вул. Героїв полку “Азов”, 5 (магазин №1197);

-м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Князя Вітовта, 1 (магазин №337);

-м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Острівна, 12-А (магазин №453);

-м. Київ, Печерський р-н, вул. Павла Скоропадського, буд. ПТП-4, сектор В, прим. 1, з №3-№12, з №17-№24 (магазин №576);

-м. Київ, Дарницький р-н, вул. Бориса Гмирі, 16-Б, корп. 62 (магазин №351);

-м. Київ, Святошинський р-н, пр-т Берестейський, буд. 112, прим. №2,6,10,27,28,33 (магазин №516).

Мета отримання дозволів на викиди: Отримання дозволів на викиди для існуючих об’єктів ІІІ групи. Відомості про наявність висновків з ОВД: Згідно ст. 3 ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”, підприємства не підлягають оцінці впливу на довкілля. Загальний опис об’єктів: Спеціалізація підприємств: Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Джерелами викидів є наступне обладнання:

-(магазин №1197)-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 5/Pro з розстоєчною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка, загальний простір магазину-холодильне обладнання з компресорами (дж.2); дизельна електростанція DAREX ENERGY DE-35RS ZN (дж.3). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; НМЛОС-0,019; натрію гідрооксид-0,000009; пентафторетан-0,035; трифторетан-0,035; діоксид азоту-0,13; оксид вуглецю-0,204; діоксид сірки-0,007; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,003; азоту (1) оксид [N2O]-0,0009; метан-0,001; вуглецю діоксид-27,406.

-(магазин №337)-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розстоєчною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка, загальний простір магазину-холодильне обладнання з компресорами (дж.2); дизельна електростанція Caterpillar DE33EO (дж.3). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; НМЛОС-0,019; натрію гідрооксид-0,000009; пентафторетан-0,035; трифторетан-0,035; діоксид азоту-0,145; оксид вуглецю-0,223; діоксид сірки-0,006; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,003; азоту (1) оксид [N2O]-0,0009; метан-0,001; вуглецю діоксид-27,406.

-(магазин №453)-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розстоєчною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка, загальний простір магазину-холодильне обладнання з компресорами (дж.2); дизельна електростанція Gucbir Generator GJY33 (дж.3). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; НМЛОС-0,019; натрію гідрооксид-0,000009; пентафторетан-0,035; трифторетан-0,035; діоксид азоту-0,143; оксид вуглецю-0,238; діоксид сірки-0,008; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,003; азоту (1) оксид [N2O]-0,0009; метан-0,001; вуглецю діоксид-27,406.

-(магазин №576)-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розстоєчною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка, загальний простір магазину-холодильне обладнання з компресорами (дж.2). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; натрію гідрооксид-0,000009; пентафторетан-0,035; трифторетан-0,035.

-(магазин №351)-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розстоєчною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка, загальний простір магазину-холодильне обладнання з компресорами (дж.2); дизельна електростанція AKSA APD 110A (дж.3). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; НМЛОС-0,019; натрію гідрооксид-0,000009; пентафторетан-0,035; трифторетан-0,035; діоксид азоту-0,155; оксид вуглецю-0,24; діоксид сірки-0,007; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,003; азоту (1) оксид [N2O]-0,0009; метан-0,001; вуглецю діоксид-27,406.

-(магазин №516)-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розстоєчною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка, загальний простір магазину-холодильне обладнання з компресорами (дж.2); дизельна електростанція Gucbir Generator GJY33 (дж.3). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; НМЛОС-0,019; натрію гідрооксид-0,000009; пентафторетан-0,035; трифторетан-0,035; діоксид азоту-0,136; оксид вуглецю-0,224; діоксид сірки-0,006; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,003; азоту (1) оксид [N2O]-0,0009; метан-0,001; вуглецю діоксид-27,406.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються, для об’єкту ІІІ групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

З приводу зауважень та пропозицій звертатись до Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. 366-64-10, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації.